Требования пожарной безопасности к содержанию хозяйственных построек, территории дворов, гаражей

1. Территория между зданиями, прилегающая к жилым домам, должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих отходов. 
2. Не разрешается на территории оставлять тару с ЛВЖ, ГЖ и баллоны с газом, а также разводить костры и выбрасывать незатушенные уголь и золу вблизи строений. 
3. Противопожарные разрывы между постройками, должны отвечать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
4. Дороги, проезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
5. Крыши люков, колодцев, пожарных гидрантов и площадки
для установки пожарных машин у резервуаров с водой должны систематически очищаться от льда и снега. 
6. У гидрантов и пожарных водоемов (водоисточников) должны быть установлены соответствующие указатели, на которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие на расстояние до водоисточника.
7. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

